天津市生活垃圾分类收集、贮存、运输、

处理的设施场所运行管理规范

（征求意见稿）

第一章 总 则

第一条 为贯彻落实《天津市生活垃圾管理条例》，加强生活垃圾分类投放、收集、运输、处理设施场所的科学管理与正常运行，提高城市精细化管理水平，结合我市实际，制定《天津市生活垃圾分类收集、贮存、运输、处理的设施场所运行管理规范》（以下简称《规范》）。

依据：《天津市生活垃圾管理条例》第十二条 市城市管理部门应当会同市商务、规划资源、住房城乡建设等部门，制定完善生活垃圾收集、贮存、运输、处理的设施、场所建设、运行规范。规划资源部门应当将建设规范的有关内容，纳入建设项目公共服务设施配套的规划设置要求。

第二条 本《规范》适用于本市行政区域内生活垃圾分类收集、贮存、运输、处理的各类设施场所的运行管理。

依据：《天津市生活垃圾管理条例》第二条 本条例适用于本市行政区域内生活垃圾的源头减量、投放、收集、运输、处理、资源化利用以及监督管理等活动。

第三条 市城市管理部门负责全市生活垃圾管理工作的组织、协调、指导和监督，对生活垃圾分类投放、收集、运输、处理实施监督管理，推动生活垃圾再生利用和无害化处理工作。区城市管理部门负责本辖区内生活垃圾管理工作。生态环境、商务部门按照各自职责，做好生活垃圾管理相关工作。

依据：《天津市生活垃圾管理条例》第五条 市城市管理部门是本市生活垃圾管理的行政主管部门，负责全市生活垃圾管理工作的组织、协调、指导和监督，对生活垃圾分类投放、收集、运输、处理实施监督管理，推动生活垃圾再生利用和无害化处理工作。

区城市管理部门负责本辖区内生活垃圾管理工作。

发展改革、生态环境、规划资源、住房城乡建设、商务、农业农村、财政、市场监管、文化和旅游、邮政、机关事务管理等部门按照各自职责，做好生活垃圾管理相关工作。

第四条 天津市生活垃圾的分类收集、贮存、运输、处理设施场所的运行管理除应遵照本《规范》外，还应符合国家、天津市现行有关标准的规定。

依据：《生活垃圾分类标志（GB /T19095-2019）》《市容环卫工程项目规范（GB 55013-2021）》《天津市生活垃圾转运站运行管理技术规程（DB/T29-122-2010）》《生活垃圾分类标志设置要求（DB12/T1131-2022）》《公共机构生活垃圾分类管理规范（DB12/T993-2020）》等。

第二章 基本规定

第五条 本规范所称生活垃圾分类收集、贮存设施场所是指垃圾分类收集容器、垃圾分类箱房、生活垃圾转运站、再生资源回收网点、有害垃圾暂存点等。

依据：《天津市生活垃圾管理条例》第二十四条 产生生活垃圾的单位和个人应当履行生活垃圾分类投放义务，将生活垃圾按照厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾的分类标准分别投放至相应的收集容器，不得随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧。其中，可回收物还可以交售至回收网点或者其他回收经营者。

《天津市生活废弃物管理规定》第十六条 收集、运输生活废弃物的，应当按照市容环境行 政管理部门的统一调配要求，在规定的时间和地点将生活废弃物收运至生活废弃物转运站、处理厂（场）。

《再生资源回收站点建设管理规范（SBT 10719-2012）》4.1回收站是再生资源回收体系建设的重要组成部分，由再生资源回收处理企业在当地商务部门指导下，根据再生资源回收体系建设规划，依照商务部、发展改革委、公安部、工商总局、环保部、建设部等六部委联合发布的《再生资源回收管理办法》，经有关部门批准进行设立，管辖本社区的再生资源回收工作。

《天津市生活垃圾分类指导目录》鼓励居民社区实行"撤桶并点建厢房"、"集中分类投放+定时定点引导"模式,培养居民形成定时定点投放习惯,减少对环境的污染,提高垃圾收运工作效率。

《天津市城市管理委市生态环境局关于加强我市生活垃圾分类有害垃圾管理工作的通知》按照全市生活垃圾分类工作统一部署，各区根据工作实际需求建设有害垃圾暂存点。

第六条 本规范所称生活垃圾分类运输设施是指生活垃圾分类收集专用车、分类运输专用车。

依据：《天津市生活垃圾管理条例》第二十九条 可回收物、有害垃圾应当定期、定点收集，厨余垃圾和其他垃圾应当每天定时、定点收集并日产日清。

有害垃圾从生活垃圾中分类收集后，其运输、利用、处理，按照危险废物进行管理。

有关部门和单位应当保障生活垃圾收集、运输车辆作业通道畅通。

第七条 本规范所称生活垃圾分类处理设施场所是指生活垃圾焚烧厂、厨余垃圾处理厂、就近就地厨余垃圾处理设施、有害垃圾处理处置设施。

依据：《天津市生活垃圾管理条例》第三十一条 本市鼓励食品加工、饮食服务、单位食堂、农贸市场、农产品批发市场、菜市场等单位建设就地处理设施处理厨余垃圾。就地处理厨余垃圾应当符合国家和本市环境保护相关标准和要求。

第三十三条 生活垃圾应当按照下列要求进行分类处理：

(一)厨余垃圾采用生化处理等方式进行资源化利用或者无害化处理；

(二)可回收物交由资源化利用企业进行回收利用；

(三)有害垃圾按照国家有关规定进行无害化处理；

(四)其他垃圾采用焚烧等方式进行无害化处理。

第三章 分类收集、贮存设施场所运行管理

第八条 一般规定

（一）生活垃圾分类收集、贮存设施场所应当建立生活垃圾分类日常管理制度，制定运行、维护、安全操作规程，明确责任到人。

（二）生活垃圾分类收集、贮存设施场所应配备专人管理，并进行岗前培训。

（三）生活垃圾分类收集、贮存设施场所管理人员应检查市民投放的垃圾，防止生活垃圾混投混放。对不符合分类投放要求的行为予以劝告、制止；对仍不按照规定分类投放的，应当向区城市管理部门报告。

（四）生活垃圾分类收集、贮存设施场所管理人员应将分类投放的生活垃圾交由符合规定的单位分类收集、运输，记录运输单位名称、运输车辆车牌、运输时间，发现收集、运输单位违反分类收集、运输要求的，应当向区城市管理部门报告。

（五）生活垃圾分类收集、贮存设施场所管理人员应建立生活垃圾管理台账，记录生活垃圾来源、种类、数量、去向等情况，由上级管理部门汇总，向区城市管理部门定期报告。

依据：《天津市生活垃圾管理条例》第二十六条 生活垃圾分类投放管理责任人应当履行下列管理责任：

(一)建立生活垃圾分类日常管理制度；

(二)按照规定设置生活垃圾分类收集点位，配备收集容器并保持正常使用，收集容器出现破旧、污损或者数量不足的，应当及时维修、更换、清洗或者配备；

(三)开展生活垃圾分类知识宣传，引导、监督单位和个人分类投放生活垃圾，对不符合分类投放要求的行为予以劝告、制止；对仍不按照规定分类投放的，应当向区城市管理部门报告；

(四)将分类投放的生活垃圾交由符合规定的单位分类收集、运输、处理，发现收集、运输、处理单位违反分类收集、运输、处理要求的，应当向区城市管理部门报告。

第三十条 从事生活垃圾收集、运输的单位应当遵守下列规定：

(五)建立生活垃圾管理台账，记录生活垃圾来源、种类、数量、去向等情况，并定期向区城市管理部门报告；

(六)国家和本市的其他规定。

生活垃圾不符合分类标准的，收集、运输单位可以要求生活垃圾分类投放管理责任人改正；拒不改正的，收集、运输单位应当向区城市管理部门报告。

第九条 垃圾分类收集容器运行管理应符合以下要求：

（一）在明显位置设置公示分类信息，公示内容应包括生活垃圾分类类别、投放要求、分类收集流程和作业要求，监督举报电话等信息。

（二）垃圾分类收集容器应摆放整齐、外观整洁干净、分类标志正确清晰，应保持密闭完好防止水分、气体外溢。

（三）垃圾分类收集容器应定期维护、维修，保持无破损、无锈蚀，发现丢失、破损及时更新。

（四）垃圾分类收集容器应定期清洗、消杀、除臭。

（五）垃圾分类收集容器管理人员应及时清除垃圾分类收集容器内的垃圾，不得满溢和散落。

（六）垃圾分类收集容器管理人员应将垃圾分类收集容器定点集中，交由符合规定的垃圾分类运输单位分类收运。

（七）垃圾收运后，垃圾分类收集容器管理人员应将垃圾分类收集容器复位，清扫作业场地，保持生活垃圾分类收集容器和周边地面干净整洁，无垃圾、污水和杂物存留。

依据：《天津市生活垃圾管理条例》第二十六条 生活垃圾分类投放管理责任人应当履行下列管理责任：

(二)按照规定设置生活垃圾分类收集点位，配备收集容器并保持正常使用，收集容器出现破旧、污损或者数量不足的，应当及时维修、更换、清洗或者配备；

(三)开展生活垃圾分类知识宣传，引导、监督单位和个人分类投放生活垃圾，对不符合分类投放要求的行为予以劝告、制止；对仍不按照规定分类投放的，应当向区城市管理部门报告；

(四)将分类投放的生活垃圾交由符合规定的单位分类收集、运输、处理，发现收集、运输、处理单位违反分类收集、运输、处理要求的，应当向区城市管理部门报告。

第三十条 从事生活垃圾收集、运输的单位应当遵守下列规定：

(三)作业人员将生活垃圾倒运至运输车辆后，应当将生活垃圾收集容器复位，清扫作业场地，保持生活垃圾收集设施和周边环境的干净整洁，并按照规定的时间、运行线路和收集点位收集、运输生活垃圾；

《天津市市容和环境卫生管理条例》第四十六条 卫生保洁责任单位应当自行配置本责任区内的垃圾容器和废物箱。

第四十七条 环境卫生设施应当保持完好无损。坏损的，应 当及时维修或者更新、重置。

第四十八条 环境卫生设施应当由管理单位或者产权单位 负责保持整洁卫生，定期消毒，达到环境卫生质量标准。

《天津市生活垃圾分类指导目录》

（一）2.生活垃圾分类投放容器

厨余垃圾投放容器一般采用绿色；可回收物投放容器一般采用蓝色；有害垃圾投放容器一般采用红色；其他垃圾投放容器一般采用黑色。生活垃圾分类投放容器的配色宜与标志配色保持一致，利于市民知晓垃圾分类，提高分类垃圾辨识度、促进分类垃圾投放准确率。

参照：《生活垃圾分类收集容器设置要求（DB12T 1056—2021）》

4.2.1 各类垃圾分类收集容器应粘贴、喷涂相应类别标志，标志颜色、独立大类标志应符合 GB/T 19095的要求。

4.3 卫生 生活垃圾分类垃圾收集容器，应保持整洁卫生，定期清洗、消毒。

参照：《生活垃圾收集运输管理规范（DB11/T 354—2006）》

5.2 生活垃圾产生者应按当地规定的时间、地点等要求，将生活垃圾倒入垃圾收集容器中或者指定的 生活垃圾收集场所。实行分类收集的区域，应按规定分类的要求，将生活垃圾投入相应的收集容器中。

5.3 单位和个人应遵守生活垃圾投放规定，不得乱倒、乱丢生活垃圾，不得将有害垃圾混入生活垃圾中。

5.4 单位和组织应自行设置密闭式垃圾收集容器用于投放产生的生活垃圾，垃圾不得裸露堆放。

6.2.1.1 垃圾收集容器内的垃圾应及时清除，不得满溢和散落，外体干净。

6.2.1.2 垃圾收集容器周围3米内应整洁，无存留垃圾和污水，周围无明显异味。

6.2.1.3 垃圾收集容器应定位设置，摆放整齐。

6.2.1.4 垃圾收集容器应按时清洗、保洁，保持外观整洁，无脏乱、污迹现象。

6.2.1.5 垃圾收集容器应定期维护、维修，无破损、锈蚀现象，发现丢失、破损及时更新。

第十条 垃圾分类箱房运行管理应符合以下要求：

（一）配备现场指导员，按照规定时间作业，现场指导市民规范分类投放，同时负责二次分拣。

（二）生活垃圾收运完成后，垃圾分类箱房管理人员应立即将垃圾分类收集容器复位，清理撒落垃圾，保证垃圾分类箱房内和周边地面干净整洁，无垃圾、污水和杂物存留。

（三）垃圾分类箱房内各种设施、设备应进行定期检查维护，保持正常运行。

（四）垃圾分类箱房管理人员应对各种设施、设备定期清洗、消杀、除臭。

依据：第二十六条 生活垃圾分类投放管理责任人应当履行下列管理责任：

(二)按照规定设置生活垃圾分类收集点位，配备收集容器并保持正常使用，收集容器出现破旧、污损或者数量不足的，应当及时维修、更换、清洗或者配备；

(三)开展生活垃圾分类知识宣传，引导、监督单位和个人分类投放生活垃圾，对不符合分类投放要求的行为予以劝告、制止；对仍不按照规定分类投放的，应当向区城市管理部门报告；

第三十条 从事生活垃圾收集、运输的单位应当遵守下列规定：

(三)作业人员将生活垃圾倒运至运输车辆后，应当将生活垃圾收集容器复位，清扫作业场地，保持生活垃圾收集设施和周边环境的干净整洁，并按照规定的时间、运行线路和收集点位收集、运输生活垃圾；

《天津市生活垃圾分类指导目录》鼓励居民社区实行"撤桶并点建厢房"、"集中分类投放+定时定点引导"模式,培养居民形成定时定点投放习惯,减少对环境的污染,提高垃圾收运工作效率。

参照：《生活垃圾分类收集容器设置要求（DB12T 1056—2021）》

4.3 卫生 生活垃圾分类垃圾收集容器，应保持整洁卫生，定期清洗、消毒。

第十一条 生活垃圾转运站运行管理应符合以下要求：

（一）转运站应建有完善的清运管理制度，做到科学化、制度化、规范化管理。

（二）规范使用各种机械设备、仪器、仪表，并做好运行记录；定期检查设施、设备、仪器、仪表的运行情况；发现异常情况，应及时采取相应处理措施，并按照分级管理的原则及时上报。

（三）转运站应按规定开放、接收并及时转运生活垃圾。应随机检查进站垃圾成分，不得混入医疗废弃物、工业废弃物、建筑废弃物等，严禁危险废物、违禁废物进站。

（四）生活垃圾转运站应制定进站垃圾登记制度，管理人员每日应登记并核实进站垃圾的来源、种类、数量，以及运输单位名称、运输车辆车牌和运输时间等信息，并定期向区城市管理部门汇总报告。

（五）垃圾卸料时应开启通风、除臭、除尘系统及装置，保持卸料区域良好工作环境。卸料、转运完成后应立即将装卸料平台清理、清洗干净，不得有垃圾、污水、杂物残留。

（六）严禁超量装载和箱体带有悬挂物。装载量不得超出设备规定要求，做好封闭运输，严禁泄漏，飞扬，散落污染道路。

（七）转运站应保持正常运行，运行要求应参考《天津市生活垃圾转运站运行管理技术规程》（DB/T29-122-2010）。不得随意停工或关闭。如确需关闭，应向区城市管理部门报告。

（八）设备保护装置失灵或工作状态不正常时，应及时停机检查维修。

（九）转运站站区内应防止蚊蝇、鼠类等滋生，并应定期消杀。

（十）转运站产生的臭气、污水的排放应符合国家与地方标准的有关要求。

（十一）转运站产生的渗滤液的收集、贮存、运输、处理，必须符合国家有关规定。

（十二）转运站运行中应按照国家和地方标准要求定期对大气、污水、渗滤液进行环境监测和环境影响分析。环境监测分析记录和报告应分类整理、归档管理。

（十三）转运站应制定自然灾害、公共突发性事件和临时生活垃圾处理应急预案。

依据：《天津市生活垃圾管理条例》第三十条 从事生活垃圾收集、运输的单位应当遵守下列规定：

(一)按时分类收集生活垃圾并分类运输至规定的转运站或者处理场所，不得将已分类投放的生活垃圾混合收集、混合运输，不得将危险废物、工业固体废物、建筑垃圾、绿化垃圾等混入生活垃圾；

(三)作业人员将生活垃圾倒运至运输车辆后，应当将生活垃圾收集容器复位，清扫作业场地，保持生活垃圾收集设施和周边环境的干净整洁，并按照规定的时间、运行线路和收集点位收集、运输生活垃圾；

(五)建立生活垃圾管理台账，记录生活垃圾来源、种类、数量、去向等情况，并定期向区城市管理部门报告；

《天津市生活废弃物管理规定》第二十条 生活废弃物转运站、处理厂（场）应当安装除臭、降尘装置，对生活废弃物及时进行无害化处理，并保持其正常运行。

参照：《生活垃圾转运站运行维护技术规程（CJJ 109-2006）》

2.1.7转运站应保持通风、除尘、除臭设施设备完好。

2.1.8转运站应建立各种机械设备、仪器仪表使用、维护技术档案，并应规范管理各种运行、维护、监测记录等技术资料。

2.1.12 操作人员应随机检查进站垃圾成分，严禁危险废物、违禁废物进站。

2.1.13 转运站应保持文明整洁的站容、站貌。

2.2.1 垃圾计量系统应保持完好，各种设备应保持正常使用。

2.2.2 应按有关规定定期检验地磅计量误差，并挂合格证。

2.2.3 进站垃圾应登记其来源、性质、重量、运输单位和车号。

2.2.4操作人员应做好每日进站垃圾资料备份和每月统计报表工作。

2.3.4 卸料时，必须同时启动 风、除尘、除臭系统。

2.3.6 垃圾收集运输车卸料完毕后，应及时退出作业区。

2.3.7 卸料平台应保持清洁。

2.3.8 站区内应防止蚊蝇、鼠类等滋生，并应定期消杀。

2.4.3 转运站内垃圾渗沥液收集设施应做好日常维护工作。

2.6.2 转运站生活污水、洗车污水、地坪冲洗污水和垃圾填装、压缩及转运过程中产生的渗沥液的收集、贮存、运输、处理，必须符合国家有关规定。

2.6.3 转运站污水的排放应按国家与地方标准的有关要求预处理后排入城市污水管网或单独处理达标后排放。

5.0.1 转运站运行中应定期进行环境监测和环境影响分析。

5.0.8 环境监测分析记录和报告应分类整理、归档管理。

《天津市生活垃圾转运站运行管理技术规程（DBT29-122-2010）》

2.1.8 操作人员应随机检查进站垃圾成分，严禁危险废物、违禁废物进站。

2.1.14 生活垃圾转运站应制订防灾、突发事件应急救援预案，出现险情，及时启动相应预案。

2.1.19 生活垃圾转运站应建立除臭、降尘系统，压装车间卸料槽应采取封闭和负压及其它多种形式措施对整个站区的污染物进行有效的治理，防止污染扩散。

3.1.3 生活垃圾转运站应制定进站垃圾登记制度，每日进站垃圾应登记并核实垃圾运输单位、运输车车牌号、进场日期及时间、离站时间、垃圾来源、重量、性质等基础数据。

第十二条 与生活垃圾收集、运输相衔接的再生资源回收网点运行管理应符合以下要求：

（一）再生资源回收经营者应保持再生资源回收网点清洁，保持环境卫生干净整洁，按照可回收物品种分类存放，并设置标识。

（二）再生资源回收经营者应诚信经营、明码标价。各区要将辖区内与生活垃圾收集、运输相衔接的再生资源回收网点联系方式、收购方式向辖区有关单位、社区居民告知。

（三）再生资源回收经营者应当对生活垃圾收集、运输单位收运的可回收物建立台账，记录来源、种类、数量、去向，确保相关数据的真实性及可追溯性，将回收统计数据纳入生活垃圾统计内容，定期汇总上报区城市管理部门。

（四）再生资源回收网点收购、储存废弃电器电子产品应当遵守电子废弃物的有关规定。

（五）再生资源回收经营者可以采取进入社区回收、流动回收、上门回收等方式开展再生资源回收服务。

（六）生活垃圾中转站应当将集中收集和分拣出的可回收物单独存放，再生资源回收企业定时上门开展集中回收服务。

依据：《天津市生活垃圾管理条例》第三十七条 市商务部门应当会同市城市管理等部门编制再生资源回收体系建设规划，合理布局再生资源回收网点，推进再生资源回收利用与生活垃圾收集、运输相衔接，将回收统计数据纳入生活垃圾统计内容。

第三十八条 再生资源回收经营者应当具有固定的可回收物物品存放点，可以采取进入社区回收、上门回收等方式开展可回收物回收服务，也可以通过兼具生活垃圾分类与再生资源回收功能的交投点或者中转站开展可回收物回收服务。

第四十条 再生资源回收经营者应当按照国家和本市有关规定，将可回收物交由资源化利用企业进行资源化利用。

对列入国家强制回收目录的产品和包装物，生产者、销售者应当按照国家有关规定进行回收和处理。

《再生资源回收管理办法》第十二条 再生资源的收集、储存、运输、处理等全过程应当遵守相关国家污染防治标准、技术政策和技术规范。
第十四条 再生资源回收可以采取上门回收、流动回收、固定地点回收等方式。
再生资源回收经营者可以通过电话、互联网等形式与居民、企业建立信息互动，实现便民、快捷的回收服务。
《再生资源回收站点建设管理规范（SBT 10719-2012）》

4.4 回收废弃电器电子产品应经所在地商务主管部门批准，并向商务主管部门备案。

6.2 依法经营、遵纪守法，严格执行国家有关政策，遵守《再生资源回收管理办法》，建立规范的回收制度，及时发布指导收购价格，在营业产地公布上墙，依据定价，公道合理，不掺杂带假。

6.4 从事电子废弃物、旧货收购、销售、储存、运输等经营活动应遵守电子废弃物、旧货流通的有关规定。

6.5 进行再生资源的收集、储存、运输、处理等全过程应当遵守相关国家污染防治标准、技术政策和技术规范，不影响当地市容市貌和环境卫生，排污设施完善，符合当地环境保护要求。

第十三条 有害垃圾暂存点运行管理应符合以下要求：

（一）有害垃圾暂存点应按照国家要求设置危险废物标识、标志，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗以及其他环境污染防治措施，配备专人管理，负责暂存点日常的运行维护和有害垃圾的交接手续。

（二）有害垃圾存入过程中，应严格按照垃圾品种分类存放，用不同容器分别贮存，不得混放。

（三）有害垃圾暂存点管理人员日常应加强暂存点的安全防范工作，落实安全责任，防止出现暂存的有害垃圾被盗、外流等情况。

（四）有害垃圾进入有害垃圾暂存点时，有害垃圾暂存点管理人员应现场检查拟交付的有害垃圾中是否符合垃圾分类规范，不得接收其他类别生活垃圾和企事业单位生产过程中产生的危险废物，并做好记录。

（五）有害垃圾进入有害垃圾暂存点后，参照《天津市生态环境保护条例》第五十八条规定，贮存时间不得超过六个月。管理人员应定期或预约收运处置单位上门收运。

（六）有害垃圾暂存点管理人员应在“天津市危险废物综合监管信息系统”上办理有害垃圾转移手续，并按照国家和本市有关规定将有害垃圾交给处理处置单位。

（七）管理人员应对暂存、转运有害垃圾及时进行称重登记，按品类建立台账，记录来源、种类、数量、去向，将有害垃圾统计数据纳入生活垃圾统计内容，定期汇总上报区城市管理部门和区生态环境部门。

（八）有害垃圾交接过程中，作业人员应佩戴口罩、手套等防护用品。

（九）有害垃圾交接完成后，应对暂存点周边地面、分类垃圾桶桶体进行清洁，保持环境卫生干净整洁。

依据：《天津市生活垃圾管理条例》第二十九条 可回收物、有害垃圾应当定期、定点收集，厨余垃圾和其他垃圾应当每天定时、定点收集并日产日清。

有害垃圾从生活垃圾中分类收集后，其运输、利用、处理，按照危险废物进行管理。

《天津市生态环境保护条例》第五十八条 产生危险废物的单位应当按照有关规定贮存、利用、处置危险废物，贮存危险废物不得超过六个月。确需延长期限的，应当报经所在地的区生态环境主管部门批准；法律、行政法规另有规定的除外。

《市城市管理委市生态环境局关于加强我市生活垃圾分类有害垃圾管理工作的通知》按照全市生活垃圾分类工作统一部署，各区根据工作实际需求建设有害垃圾暂存点，有害垃圾暂存点应配备专人监管，建立管理台账，记录有害垃圾来源、种类、数量、去向等，设置有害垃圾标识，标识应当醒目、易于辨识。

各区应高度重视,安排专人负责有害垃圾暂存点的管理工作,并将有害垃圾暂存点点位信息及时录入"天津市危险废物在线转移监管平台",形成有害垃圾投放、收集、运输、处理的全链条闭合管理体系,通过定期或预约收运方法及时将有害垃圾进行无害化处理。

《市生态环境局关于规范我市有害垃圾管理工作的通知》 有害垃圾是指生活垃圾中列入《国家危险废物名录》的废弃物，主要包括废电池（镉镍电池、氧化汞电池、铅蓄电池等），废荧光灯管（日光灯管、节能灯等），废温度计，废血压计，废药品及其包装物，废油漆、溶剂及其包装物，废杀虫剂、消毒剂及其包装物，废胶片及废相纸等。

其它类别的危险废物和企事业单位生产经营过程中产生的危险废物不得混入有害垃圾，并应执行危险废物相关管理规定。

各区应根据有害垃圾主要种类、数量，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB/18597-2001）规定，分别配备多个数量、规格适用的有害垃圾收集容器，有害垃圾收集容器应标识有害垃圾种类并设置危险废物标识，标识应当清晰醒目、易于辨识。

各区应组织做好宣传教育工作，引导辖内居民和企事业单位将有害垃圾就近投放至相应的有害垃圾收集容器内，严禁将有害垃圾混入其它类别生活垃圾。投放时应注意以下事项：废旧灯管等易破损的有害垃圾应包裹后投放；废弃药品应连带包装一起投放；杀虫剂等压力罐装容器，应破孔后投放。

各区有害垃圾收运点应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB/18597-2001）要求，配备专人监管，建立管理台账，记录有害垃圾来源、种类、数量、去向等，设置危险废物标识，标识应当清晰醒目、易于辨识。采取符合国家环境保护标准的防护措施，用不同容器分别贮存，贮存时间不得超过一年。确需延长贮存期限的，必须报经所属区环境保护行政主管部门批准。

《危险废物贮存污染控制标准（GB 18597—2023）》

6.1.1 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

8.2.3 作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。

8.2.4 贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。

8.2.5 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

第四章 分类运输设施运行管理

第十四条 一般规定

（一）分类收集的生活垃圾应由符合规定的运输单位负责分类运输，严格实行分类收运要求，杜绝“先分后混”、“混装混运”。

（二）生活垃圾运输单位在收运生活垃圾时发现生活垃圾分类不符合标准的，可以要求生活垃圾分类投放管理责任人改正；拒不改正的，生活垃圾运输单位应当向区城市管理部门报告。

（三）生活垃圾运输单位应建立规范的人员培训制度，定期培训。培训内容应包括生活垃圾分类基本知识、收集运输规范与操作规程、事故应急处理等。

（四）生活垃圾运输单位应当建立管理台账，记录运输的生活垃圾来源、种类、数量、去向等信息，并定期汇总上报区城市管理部门。

（五）生活垃圾运输单位应制定自然灾害、公共突发性事件和临时生活垃圾处理应急预案，报区城市管理部门备案，并定期组织应急演练。

依据：《天津市生活垃圾管理条例》第二十七条 城市管理部门应当组织对生活垃圾进行分类收集、运输、处理，可以通过招标等方式选择具备条件的单位从事生活垃圾的分类收集、运输、处理。

第二十八条 从事生活垃圾经营性收集、运输、处理的企业，应当按照规定取得生活垃圾经营性服务许可证。国家另有规定的，从其规定。

第三十条 从事生活垃圾收集、运输的单位应当遵守下列规定：

(一)按时分类收集生活垃圾并分类运输至规定的转运站或者处理场所，不得将已分类投放的生活垃圾混合收集、混合运输，不得将危险废物、工业固体废物、建筑垃圾、绿化垃圾等混入生活垃圾；

(五)建立生活垃圾管理台账，记录生活垃圾来源、种类、数量、去向等情况，并定期向区城市管理部门报告；

生活垃圾不符合分类标准的，收集、运输单位可以要求生活垃圾分类投放管理责任人改正；拒不改正的，收集、运输单位应当向区城市管理部门报告。

《天津市生活废弃物管理规定》第二十六条 从事生活废弃物经营性清扫、收集、运输和处置的企业，应当制定突发事件生活废弃物污染防范的应急方案，并报所在地的区、县市容环境行政管理部门备案。

《城市生活垃圾分类收集运输规范（DB3302/T 1099—2018）》

6.2 生活垃圾收集、运输单位应制定台风、冰雪、交通安全事故、发生环境污染等突发事件的应急预案，并定期组织应急演练。一旦发生突发事件，应启动应急预案，并按规定报告市容环境卫生主管部门。

6.3 生活垃圾收集、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括生活垃圾分类基本知识与分类标志、收集运输规范与操作规程、事故应急处理等。

第十五条 分类运输车辆应符合以下要求：

（一）按不同的垃圾类别，分别配置相应的作业车辆。厨余垃圾、其他垃圾运输应采用全密闭自动卸载车辆，具有防臭味扩散、防遗撒、防污水滴漏功能；有害垃圾运输应采用专用厢式车；可回收物回收宜采用专用厢式车，鼓励采用专用新能源全封闭厢式车。

（二）生活垃圾分类运输车辆应按规定进行涂装，在明显位置标明所装载垃圾的对应分类标志、颜色、宣传语等信息，作业时按规停放。

（三）应当安装行驶和装卸记录仪、车载 GPS 监测系统或北斗卫星导航系统，并保持收集运输作业过程中正常使用。

（四）生活垃圾运输单位应建立车辆技术档案，主要内容至少包括车辆基本情况、主要部件更换情况、修理和二级维护记录（含出厂合格证）、技术等级评定记录、行驶里程记录、交通事故记录等。记载内容应当及时、完整、准确，不得随意更改。

依据：《天津市生活垃圾管理条例》第三十条 从事生活垃圾收集、运输的单位应当遵守下列规定：

(二)配备符合标准的收集工具、运输车辆，运输车辆应当安装行驶和装卸记录仪，标示明显的生活垃圾分类标志，保持车容整洁、车体完整、密闭无渗漏；

《城市生活垃圾分类收集运输规范（DB3302/T 1099—2018）》

7.2 生活垃圾分类收集、运输车辆车型应符合如下要求：

——厨余垃圾（餐厨垃圾）、其他垃圾收集、运输应采用全密闭自动卸载车辆，具有防臭味扩散、防遗撒、防污水滴漏功能；

——有害垃圾收集应采用厢式车；

——可回收物回收宜采用厢式车。

7.3 生活垃圾分类收集、运输车辆的技术性能应符合如下要求：

——生活垃圾分类收集、运输车辆应符合节能减排、低噪音、防止二次污染等性能要求，倡导使用新能源车辆；

——生活垃圾分类收集、运输车辆运行安全技术条件应符合 GB 7258 的要求；

——生活垃圾分类收集、运输车辆日常技术管理应按照交通运输部第 35 号令《道路货物运输及站场管理规定》（2016 年）的相关要求，建立车辆技术管理制度，加强技术管理。维护作业项目和程序应符合 GB/T 18344 的要求；

——生活垃圾收集、运输单位应建立车辆技术档案，主要内容至少包括车辆基本情况、主要部件更换情况、修理和二级维护记录（含出厂合格证）、技术等级评定记录、行驶里程记录、交通事故记录等。记载内容应当及时、完整、准确，不得随意更改。

7.4 生活垃圾分类收集、运输车辆应按规定进行涂装，在明显位置标明所装载垃圾的对应分类标志和颜色、单位名称、监督电话等信息。

7.5 生活垃圾分类收集、运输车辆应当按照规定安装定位和监控系统，保持正常运行，并与市容环境卫生主管部门的监管系统互联互通。

《天津市生活垃圾分类运输车辆专用标识实施方案》

(一)专用标识应采用喷涂或粘贴的方式于车身两侧居中或适当位置进行设置，专用标识的类别名称、颜色应与分类运输车辆装载的垃圾类型相对应；

(二)专用标识应按规定的名称、颜色和构成元素使用，不得在标识内出现其它内容；

(三)在制作时应根据识读距离和分类运输车辆载重量的大小(体积)确定标识尺寸，但须保持其构成要素之间的比例；

(四)使用过程中标识应保持美观、清晰、完好、整洁，易于市民辨别。

第十六条 生活垃圾分类运输频次与时间应符合以下要求：

（一）生活垃圾分类收集时间应根据居民生活习惯合理安排，减少对居民生活和城市道路交通高峰期影响。

（二）厨余垃圾和其他垃圾应当每天定时、定点收集并日产日清。由区城市管理部门统一制定垃圾收集时间，原则上早晚各一次，每次不少于2小时。

（三）可回收物应预约回收或者定期定点回收，再生资源回收网点贮存的可回收物原则上每周至少定点清运一次。

（四）有害垃圾应定期定点或预约回收，有害垃圾暂存点贮存的有害垃圾应当定期定点清运一次。特殊情况下，可预约收运处置单位上门收运。

依据：《天津市生活垃圾管理条例》第二十九条 可回收物、有害垃圾应当定期、定点收集，厨余垃圾和其他垃圾应当每天定时、定点收集并日产日清。

有害垃圾从生活垃圾中分类收集后，其运输、利用、处理，按照危险废物进行管理。

有关部门和单位应当保障生活垃圾收集、运输车辆作业通道畅通。

《城市生活垃圾分类收集运输规范（DB3302/T 1099—2018）》

6.4 生活垃圾分类收集、运输频次与时间应符合如下要求：

——厨余垃圾（餐厨垃圾）、其他垃圾应每天收集、运输。逐步推行定时定点收集，实际收集时间与约定收集时间的前后间隔应控制在 30 分钟之内。如遇突发情况或车辆故障无法在约定时间收集的，收集单位应提前告知归集单位；

——可回收物应通过预约回收或者定时定点回收等方式回收；

——有害垃圾原则上每月定期收集、运输一次。特殊情况下，可预约收集、运输；

——生活垃圾分类收集时间应根据居民生活习惯合理安排，居住区生活垃圾收集时间不得早于6:00，同时减少对城市道路交通高峰期影响。

《市生态环境局关于规范我市有害垃圾管理工作的通知》 有害垃圾从收运点运送至危险废物处理处置单位实行定期或预约收运。

第十七条 生活垃圾分类运输作业应符合以下要求：

（一）生活垃圾运输单位应制定生活垃圾运输线路图，并按规定公开。生活垃圾运输路线图至少应包括收集线路、收集点位、收集频次与时间、收集车辆、联系方式等信息。

（二）生活垃圾分类运输车辆应按照规定的时间和运输路线，将生活垃圾分类密闭运输至指定的转运站或处置场，不得混装混运或者随意倾倒、丢弃、遗撒、堆放。

（三）垃圾装载前，应对垃圾分类收集容器内生活垃圾进行检查，确保不得混装混运。

（四）垃圾装载时，应规范停放和操作，收运后做到桶清地净，避免噪音扰民，减少对居民生活的影响。

（五）装载结束后，应及时关闭箱门，检查箱体密闭情况，清洁车身。

（六）生活垃圾分类运输车辆到达转运站、处理单位后，应服从相应管理规定和现场调度，按序进出、称重计量、卸空生活垃圾及污水。作业人员应正确佩戴符合要求的防护用具。

（七）生活垃圾分类运输车应保持车容整洁，如遇污迹，应及时清理，每日工作完毕，应对垃圾收集运输车进行清洗。

（八）出车前和回场后应对生活垃圾分类运输车辆及其配置的各种机械设备、装置、设施及电子记录装置等进行检查、维护，确保完好、整洁、有效。

依据：《天津市生活垃圾管理条例》第三十条 从事生活垃圾收集、运输的单位应当遵守下列规定：

(三)作业人员将生活垃圾倒运至运输车辆后，应当将生活垃圾收集容器复位，清扫作业场地，保持生活垃圾收集设施和周边环境的干净整洁，并按照规定的时间、运行线路和收集点位收集、运输生活垃圾；

(四)不得在收集、运输过程中随意倾倒、堆放、丢弃、遗撒生活垃圾；

生活垃圾不符合分类标准的，收集、运输单位可以要求生活垃圾分类投放管理责任人改正；拒不改正的，收集、运输单位应当向区城市管理部门报告。

《城市生活垃圾分类收集运输规范（DB3302/T 1099—2018）》

6.5 生活垃圾分类收集、运输作业应符合如下要求：

——生活垃圾收集单位应制定生活垃圾分类收集线路图，并按规定公开。生活垃圾分类收集线路图至少包括收集线路、收集点位、收集频次与时间、收集车辆、联系方式等信息；

——生活垃圾分类收集应按指定的收集线路图进行，不得漏收、少收；

——装填作业前应采取铺设防水布（毯）等防护措施，防止生活垃圾撒落或污水滴漏污染作业区域；

——移动、吊挂生活垃圾收集容器，以及装填作业时，应规范、平稳；

——装填结束后，应及时关闭箱门，检查箱体密闭情况，清洁车辆装载机构和车身；

——应将生活垃圾分类收集、运输至符合规定的转运或贮存设施、利用或处置设施；

——生活垃圾分类收集、运输车辆到达转运或贮存设施、利用或处置设施后，应服从相应管理规定和现场调度，按序进出、称重计量、卸空生活垃圾及污水、清洁车辆；

——生活垃圾分类收集、运输应采取相应的安全防护和污染防止措施，确保车身整洁、标志与车牌完整清晰，车体外部无污物、灰垢，不得拖挂、遗撒、丢弃生活垃圾和滴漏污水；

——每天应对生活垃圾分类收集、运输车辆的车身、车轮、驾驶室、箱体内部等进行全面清洗；

——生活垃圾分类收集、运输车辆须严格遵守交通法规，不超速、不超载；文明行驶、礼让斑马线，确保行车安全；行经居住区等人员集中区域时，应减速通行，非特殊情况不得鸣笛。

6.6 生活垃圾收集、运输单位应有车辆专用停放场所，并设置车辆清洗设施设备。

《天津市生活垃圾运输车辆车容车貌管理措施》

1.车辆要定时清洗，适时维护保养，确保整体干净整洁，无脏污、破损、锈渍，车况良好和行车安全；初春和冬季雨雪天气必须及时清洗，杜绝带污渍上路运行；

2.标识清晰准确，符合天津市城市生活垃圾运输车标识要求；车辆号牌不得私自遮盖、涂改；

3.厨余垃圾及其他垃圾等运输车辆要确保车体密闭，不得出现撒漏、滴漏、异味、敞口等问题；

4.各区所属运输车队和第三方企业要坚持车场日制度，每周固定时间对所属车辆进行统一检查，搞好驾驶员安全教育和专业知识学习。

第五章 分类处理设施场所运行管理

第十八条 一般规定

（一）已分类的生活垃圾应严格分类处理，生活垃圾处理单位不得将已分类的生活垃圾再次混合处理。

（二）生活垃圾处理单位应对进厂的生活垃圾分类运输车进行检查，严禁混装混运，严禁混入危险废弃物。若发现生活垃圾分类运输车内的生活垃圾不符合分类要求，有权要求改正；拒不改正的，应当向区城市管理部门报告。

（三）生活垃圾处理单位应建立完善的人员管理、生产运行、环境保护、安全与应急、统计上报等规章制度并组织落实。

（四）生活垃圾处理单位应组织岗前培训，经考核合格后持证上岗。

（五）生活垃圾处理单位应对进厂的生活垃圾分类运输车做好登记审核，并进行称重计量，不允许无车牌无密闭无标识车辆进入。

（六）生活垃圾处理单位应按照有关规定接收生活垃圾，并准确记录生活垃圾来源、种类、数量等，同时通过生活垃圾管理信息系统实时向城市管理部门报送，每月向区城市管理部门报送当月汇总数据。

（七）生活垃圾处理单位应当严格执行国家、行业及地方的各项标准规范，不得擅自改变处理工艺流程，确保处理过程中污水、废气、废渣等污染物达标排放。

（八）生活垃圾处理单位应当按照国家和本市有关规定，安装使用监测设备，实时监测污染物的排放情况，将污染排放数据实时公开。监测设备应当与区生态环境主管部门的监控设备联网。

（九）生产过程安全卫生管理应符合生产过程安全卫生要求总则（GB/T 12801-2018）的规定，坚持预防为主，确保运行安全，避免发生工伤、火灾、爆炸等安全生产事故。

（十）生活垃圾处理单位应明确应急管理岗位职责和工作要求；制定本单位自然灾害、公共突发性事件和临时生活垃圾处理等突发事件应急预案，同时建立健全应急物资储备保障制度；加强应急知识宣传普及工作，定期开展应急预案演练；遇有突发事件时，立即启动应急预案，按照相关程序及时上报市生活垃圾处理突发事件应急工作领导小组，同时做好先期处理和公共关系应对等。

（十一）生活垃圾处理单位应积极配合做好信息公开工作，并设立公众开放日，接待社会公众参观。应有专门人员陪同和引导外来参观人员，在进入作业场所前应对外来参观人员进行安全教育并做好安全防护措施。

（十二）生活垃圾处理单位应妥善保存垃圾计量、物资管理、工艺运行、污染物监测等方面的文件材料，保管年限执行国家和地方有关企业文件材料归档管理、会计档案管理的规定。

（十三）不得擅自关闭、闲置或者拆除生活垃圾处理设施、场所。确有必要关闭、闲置或者拆除的，应当经所在地的区城市管理部门商区生态环境部门同意后核准，并采取措施，防止污染环境。

依据：《天津市生活垃圾管理条例》第三十四条 生活垃圾处理单位应当遵守下列规定：

(一)保持生活垃圾处理设施、设备正常运行；

(二)按照有关规定接收生活垃圾；

(三)按照有关规定和技术标准分类处理生活垃圾，不得将已分类的生活垃圾混合处理；

(四)生活垃圾处理过程中排放污水、废气、废渣等污染物的，应当符合国家和本市有关标准；

(五)通过生活垃圾管理信息系统实时向城市管理部门报送接收、处理生活垃圾的来源、数量、类别等；

(六)制定应急预案，应对设施故障、事故等突发事件；

(七)保持生活垃圾处理场所环境整洁；

(八)国家和本市的其他规定。

生活垃圾处理单位发现收集、运输单位运送的生活垃圾不符合分类要求的，有权要求改正；拒不改正的，应当向区城市管理部门报告，由区城市管理部门及时处理。

第四十四条 本市大型生活垃圾处理设施运营单位应当设立公众开放日，接待社会公众参观。

《天津市生活废弃物管理规定》第二十三条从事生活废弃物经营性处置服务的企业，应当具备以下条件：

(五)具有完善的工艺运行、设备管理、环境监测与保护、财务管理、生产安全、计量统计等方面的管理制度并得到有效执行；

(六)生活废弃物处理设施配备沼气检测仪器，配备环境监测设施如渗沥液监测井、尾气取样孔，安装在线监测系统等监测设备；

(七)具有完善的生活废弃物渗沥液、沼气的利用和处理技术方案，卫生填埋场对不同生活废弃物进行分区填埋方案，生活废弃物处理的渗沥液、沼气、焚烧烟气、残渣等处理残余物达标处理排放方案；

(八)有控制污染和突发事件的应急方案。

第二十五条 任何单位或个人不得擅自闲置、拆除或关闭生活废弃物处置设施、场所。确需闲置、拆除或关闭的，必须经市市容环境管理委员会和市环境保护局核准，并采取措施，防止污染环境。

《生活垃圾处理设施运营规范（SZDB/Z 233—2017）》

4.2.2 运营单位应对进入生活垃圾处理设施的垃圾车进行登记校核，不允许下列垃圾车进入：

a) 无车牌，或车牌与车辆登记信息不符；

b) 车辆无有效密闭化措施，渗滤液滴漏严重；

c) 未按主管部门规定喷涂车身或安装统一标识系统。

4.2.3 垃圾车进入生活垃圾处理设施应称重计量，满足下列要求：

a) 计量装置由防腐材料制造，可用率不小于 99%，性能指标和检定周期执行计量管理部门的有关规定；

b) 垃圾车进出处理设施须经过双向称重计量，同时进行视频监控；

c) 垃圾车通过计量装置时，车辆只准载司机一人，驾驶室内其他人应下车从人行道通过；

d) 垃圾车在处理设施内通行和卸料应遵守运营单位的有关规定；

e) 运营单位须建立详细的垃圾车进出计量档案，并按规定格式每天向主管部门报送计量数据；

f) 计量装置发生故障时，运营单位应在 15 分钟内上报主管部门，协商解决方案。

4.3.2 运营单位应建立完善的岗位培训制度和持证上岗考核制度。

4.8.1 运营单位应建立健全企业文件材料归档制度，并建立健全关键运营数据的周报、月报、年报上报制度。

4.8.2 运营单位应妥善保存垃圾计量、物资管理、工艺运行、污染物监测等方面的文件材料，保管年限执行国家和地方有关企业文件材料归档管理、会计档案管理的规定。

《生活垃圾焚烧厂运行管理规范（DB11/T 1107-2014）》

10.1 生产安全

10.1.1 生产过程安全卫生管理应符合 GB 12801 的规定，坚持预防为主，确保运行安全，避免发生工伤、火灾、爆炸等安全生产事故。

10.1.2 应具有完备的运行安全管理规章制度和运行安全操作规程，严格实施，建立操作规程培训与考核制度。

第十九条 生活垃圾焚烧厂运行管理应符合以下要求：

（一）卸料大厅进出口、卸料大厅与垃圾贮坑连接处均应设置可靠的密闭装置，使卸料大厅保持在密闭和负压状态，阻止臭气外泄。

（二）垃圾入炉前应进行堆酵处理，以降低水分、提高热值、增强燃烧稳定性。堆酵周期原则上不得超过 7 天。

（三）焚烧厂应定期对进厂垃圾、入炉垃圾进行检测，包括垃圾容重、含水率和热值等，并做好记录。

（四）焚烧厂内预处理系统、焚烧系统、余热利用系统、烟气净化系统、污水处理系统、炉渣处理系统及通风、除尘、除臭等配套设施应保持正常运行。

（五）焚烧厂管理人员应定期进行检查巡视，并详细记录工艺运行情况。当工艺运行出现障碍时，应及时处理，并向主管部门汇报详细情况。

（六）应配备专职人员负责养护、检修、故障鉴定和更新等工作，定期维护生活垃圾处理设施、设备。

（七）炉渣和飞灰应分开收集、贮存、运输和处理处置。飞灰的运输和处置执行国家危险废物管理的相关要求。飞灰外运时应采用粉尘加湿、卸灰口集尘或无尘装车装置等措施，避免二次污染。

（八）应具有完善的渗滤液处理设施或措施，确保渗滤液排放达到国家及天津市相关排放标准的控制指标要求，严禁未经处理的渗滤液或处理后未达标的污水直接排放。

（九）应在作业场所设置安全警示标志，并在易燃、易爆区域设置醒目的禁烟和防火防爆标志。不得将非生产需要的火种带入易燃、易爆区域。

（十）进入作业场所须穿戴劳保用品，并严格遵守安全操作规程；在室外作业场所工作的，应穿着反光背心或其它具有明显警示标志的工作服。

（十一）焚烧厂应加强生产运行数据记录工作，应全面、准确记录运行管理情况，应包括垃圾接收情况、入炉情况、设施运行参数及环境监测数据等。

依据：《生活垃圾处理设施运营规范（SZDB/Z 233—2017）》

4.6.7 工作人员进入作业场所须穿戴劳保用品，并严格遵守安全操作规程；在室外作业场所工作的，应穿着反光背心或其它具有明显警示标志的工作服。

4.6.12 运营单位应在作业场所设置安全警示标志，并在易燃、易爆区域设置醒目的禁烟和防火防爆标志。不得将非生产需要的火种带入易燃、易爆区域。

5.1.1 卸料大厅进出口、卸料大厅与垃圾贮坑连接处均应设置可靠的密闭装置，使卸料大厅保持在密闭和负压状态，阻止臭气外泄。

5.1.3 垃圾入炉前应进行堆酵处理，以降低水分、提高热值、增强燃烧稳定性。运营单位应结合垃圾贮坑的几何尺寸和焚烧炉投料口的位置，制定完善的堆酵计划，堆酵周期不应少于 3 天。

5.5.1 炉渣和飞灰应分开收集、贮存、运输和处理处置。飞灰的运输和处置执行国家危险废物管理的

相关要求。飞灰外运时应采用粉尘加湿、卸灰口集尘或无尘装车装置等措施，避免二次污染。

《生活垃圾焚烧厂运行管理规范（DB11/T 1107—2014）》

5.1.1 进厂垃圾应来源明确，物料种类和物流调配等应符合相关规定要求。

5.1.2 垃圾卸料大厅等作业空间应全密闭，垃圾运输车辆应按工艺规定路线在指定区域有序卸料。

5.1.3 按照要求对进厂垃圾进行抽样化验检测，每周进行 1 次容重、含水率检测，每月进行 1 次热值检测，有检测记录，具体检测方法执行 CJ/T 313 的相关规定。

5.1.4 进厂垃圾运输车辆应整洁、密闭运输，无渗沥液遗洒、垃圾飞扬、遗撒、粘挂等现象，并符合CJ/T 16 中对垃圾车的相关要求。

5.6.1 焚烧厂应有渗沥液收集和存储设施，及时收集生产过程中产生的渗沥液；如设有渗沥液处理设施应达标排放；如没有渗沥液处理设施，应运送到集中处理设施进行处理。

《广东省生活垃圾焚烧厂运营管理规范（DBJ/T 15 -174 -2019）》

2.0.8 主设备是指能够完成焚烧厂基本功能的设备，包括垃圾抓斗起重机、焚烧炉及余热锅 炉、烟气净化系统、汽轮发电机组、主变压器、分散控制系统（DCS）等设备（系统）及

2.0.9 辅助设备是指焚烧厂主设备以外的生产设备，包括引风机、给水泵、空压机、采暖通风系统等设备（系统）。

2.0.10根据焚烧厂设备磨损和老化的统计规律，事先确定等级、间隔、项目、备品配件及材料等，进行预防性检修的方式。

2.0.11 根据监测和诊断技术提供的设备信息，评估设备的状况，在故障发生前进行检修的方式。

5.1.8 焚烧厂应加强生产运行数据记录工作，应全面、准确记录运行管理情况，应包括垃圾接收情况、入炉情况、设施运行参数及环境监测数据等。

第二十条 厨余垃圾处理厂运行管理应符合以下要求：

（一）卸料大厅进出口应设置可靠的密闭装置，使卸料大厅保持在密闭和负压状态，阻止臭气外泄。

（二）厨余垃圾处理厂内预处理系统、厨余垃圾处理设施、污水处理系统及通风、除尘、除臭等配套设施应保持正常运行。

（三）厨余垃圾处理厂应加强生产运行数据记录工作，应全面、准确记录运行管理情况，应包括垃圾接收情况、设施运行参数及环境监测数据等。

（四）厨余垃圾处理厂管理人员应定期进行检查巡视，并详细记录工艺运行情况。当工艺运行出现障碍时，应及时处理，并向区城市管理部门报告。

（五）应配备专职人员负责养护、检修、故障鉴定和更新等工作，定期维护厨余垃圾处理设施、设备。

（六）厌氧微生物菌剂、好氧微生物菌剂应为国家相关部门允许使用的菌种，并应具有遗传稳定和环境安全性。

（七）油脂储存车间、燃料间和中央控制室等火灾易发设施应设消防报警设施。在有沼气储存容器、沼气处理及利用设施和沼气输送设施的封闭空间内，应设置可燃气体在线监测报警及通风设施。

（八）厨余垃圾处理残渣制作有机肥时，产品质量应符合《有机肥料》（NY 525-2021）第4章的规定，其中蛔虫卵死亡率和大肠杆菌值指标应符合《生物有机肥》（NY 884-2004）中规定的限值。未利用的残渣应在脱水后进行无害化处理。

（九）厌氧消化的沼液应尽量回用或制作液体肥料，液体肥料产品质量应符合《含腐殖酸水溶肥料》（NY 1106-2010）第4 章的规定。未利用的沼液应进行处理并达到国家或本市相关标准后排入市政污水管网。

依据：《天津市生活垃圾管理条例》第三十四条 生活垃圾处理单位应当遵守下列规定：

(一)保持生活垃圾处理设施、设备正常运行；

(四)生活垃圾处理过程中排放污水、废气、废渣等污染物的，应当符合国家和本市有关标准；

(五)通过生活垃圾管理信息系统实时向城市管理部门报送接收、处理生活垃圾的来源、数量、类别等；

《餐厨垃圾处理技术规范（CJJ 184-2012）》

6.0.2餐厨垃圾卸料间应封闭，垃圾车卸料平台尺寸应满足最大餐厨垃圾收集车的卸料作业。

6.0.5宜设置餐厨垃圾暂存、缓冲容器，缓冲容器的容积应与餐厨垃圾处理工艺和处理规模相协调，且应有防臭气散发的设施。

7.4.2制备生化腐殖酸应符合下列规定：

2工艺过程使用的微生物菌剂应是国家相关部门允许使用的菌种，且应具有遗传稳定性和环境安全性。

7.3.9对厌氧产生的沼气应进行有效利用或处理，不得直接排入大气。

7.3.10工艺中产生的沼液和残渣应得到妥善处理，不得对环境造成污染。

7.3.11沼液做液体肥料时，其液体肥产品质量应符合国家现行标准《含腐植酸水溶肥料》NY1106的要求。

7.4.1 好氧堆肥应符合下列规定：

3餐厨垃圾好氧堆肥应符合国家现行标准《城市生活垃圾好氧静态堆肥处理技术规程》CJJ/T 52的有关规定。

4餐厨垃圾好氧堆肥成品质量应符合现行国家标准《城镇垃圾农用控制标准》GB8172的要求。当堆肥成品加工制造有机肥时，制成的有机肥质量应符合国家现行标准《有机肥料》NY525和《生物有机肥》NY884的要求。

8.3.2油脂储存间、燃料间和中央控制室等火灾易发设施应设消防报警设施。

8.3.3设有可燃气体管道和储存设施的车间应设置可燃气体和消防报警设施。

《生活垃圾处理设施运营规范（SZDB/Z 233—2017）》

7.2.3 厌氧消化的沼气贮存、输送及利用应按GB 50028和NY/T 1704的规定执行。

7.2.4 厌氧消化的沼渣制作有机肥时，产品质量应符合NY 525-2012第4章的规定，其中蛔虫卵死亡率和大肠杆菌值指标应符合NY884-2004中表1规定的限值。未利用的沼渣应在脱水后进行无害化处理。

7.2.5 厌氧消化的沼液应尽量回用或制作液体肥料，液体肥料产品质量应符合NY1106-2010第4章的规定。未利用的沼液应进行处理并符合本规范第8.1条的规定后排放。

7.4.3 堆肥产品应符合 NY 525-2012 第 4 章的规定，蛔虫卵死亡率和大肠杆菌值指标应符合NY884-2004中1规定的限值。

第二十一条 就近就地处理设施运行管理应符合以下要求：

（一）生活垃圾分类管理责任人设置厨余垃圾就近就地处理设施的，应及时向区城市管理部门报告。报告内容包括：设备所在地址、服务范围、处理能力、处理对象、工艺、产物去向等。

（二）厨余垃圾就近就地处置应满足工艺技术及运行管理要求：

1.处置工艺技术应符合相关标准、规范，处理达到无害化要求。

2.厨余垃圾处理一体机、粉碎脱水机等设备应具备出厂合格证，工艺技术成熟，安全稳定运行。有条件的可配备称重计量系统。

3.采用制有机肥处理技术的，处理产物应符合《有机肥料》（NY525-2021）的要求。

4.规范操作，定期检修和保养设施、设备。

5.当日产生的厨余垃圾须当日处理完毕。

（三）厨余垃圾就近就地处置应满足环境保护要求：

1.根据处理规模、环境保护要求，污染物应达标排放。

2.严禁将厨余垃圾粉碎后直接排入公共排水管网；生产废水、厨余垃圾固液分离后废水排入城镇公共污水管网前须进行预处理，排放污水水质应符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962）的规定。

3.处理后残余物须无害化处理，不得随意倾倒。

依据：《天津市生活垃圾管理条例》第三十一条 市和区人民政府应当加快厨余垃圾集中处理设施建设，提高处理能力。

本市鼓励食品加工、饮食服务、单位食堂、农贸市场、农产品批发市场、菜市场等单位建设就地处理设施处理厨余垃圾。就地处理厨余垃圾应当符合国家和本市环境保护相关标准和要求。

城市管理部门应当对厨余垃圾就地处理设施的建设、运行给予指导。

《广州市餐厨垃圾就近就地自行处置办法（试行）》

第九条 餐厨垃圾就近就地自行处置工艺技术及运行管理应满足以下要求：

（一）处置工艺技术应符合相关标准、规范，处理达到无害化要求。

（二）餐厨垃圾处理一体机、粉碎脱水机等设备具备出厂合格证，有条件的可配备检定合格的称重计量系统。

（三）工艺技术成熟，安全稳定运行。

（四）采用制有机肥处理技术的，处理产物应符合《有机肥料》（NY525）的要求。

（五）操作人员经培训后规范操作，设备定期检修和保养。

（六）当日产生的餐厨垃圾须当日处理完毕。

第十条 餐厨垃圾就近就地自行处置应满足环境保护要求：

（一）根据处理规模、环境保护要求，办理相关环保手续，污染物达标排放。

（二）严禁将餐厨垃圾粉碎后直接排入公共排水管网；生产废水、餐厨垃圾固液分离后废水排入城镇公共污水管网前须进行预处理，排放污水水质应符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962）的规定。直接排入自然水体的，应将污水处理达标后排放。

（三）处理后残余物须无害化处理，不得随意倾倒。

第十一条 餐厨垃圾就近就地自行处置场所应当满足以下要求：

（一）场地做好硬底化；每日处理完毕后，场地应保持整洁，不得留有餐厨垃圾及其他污物；定期清洗地面，不得有异味。

（二）设备外观干净整洁，定期擦拭，不得有污物。

（三）采用制有机肥处理技术的，处理产物堆放整齐、安全、卫生；脱水减量后残余物及时交给餐厨垃圾收运单位。

第十二条 生活垃圾分类管理责任人实施餐厨垃圾就近就地自行处置的，应及时向镇人民政府、街道办事处书面报告。镇人民政府、街道办事处组织餐厨垃圾就近就地自行处置的，应向区城市管理行政主管部门书面报告。镇人民政府、街道办事处将辖内餐厨垃圾就近就地自行处置设施设备情况报送区城市管理行政主管部门，区城市管理行政主管部门将辖内情况报送到市城市管理行政主管部门。报告内容包括：设备所在地址、服务范围、处理能力、处理对象、工艺、产物去向等。

第二十二条 有害垃圾处理处置设施应符合国家危险废物管理要求。

依据：《天津市生活垃圾管理条例》第二十九条 有害垃圾从生活垃圾中分类收集后，其运输、利用、处理，按照危险废物进行管理。

第三十三条 生活垃圾应当按照下列要求进行分类处理：（三)有害垃圾按照国家有关规定进行无害化处理；

第六章 附 则

第二十三条 本规范自发布之日起施行，有效期5年。